PrinterStatusSnmp.

Спецзадача мониторинга сетевых принтеров.

В данной спецзадаче задаются выходные однобайтовые переменные, по одной на каждый принтер.

В формальном параметре переменной задаётся IP адрес принтера.



В поле ввода «Параметры» необходимо ввести параметр «%s». Ещё можно задать период опроса принтеров в миллисекундах, добавив после «%s» через пробел целое число.

Задача устанавливает каждую переменную в значения, приведенные в таблице ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Описание |
| 0 | (nolink) Нет связи. |
| 1 | (other) Неизвестная ошибка |
| 2 | (unknown) Неизвестная ошибка |
| 3 | (idle) Готов |
| 4 | (printing) Идёт печать |
| 5 | (warmup) Замятие бумаги |